À faire :

* Configurer un timer pour le XF
* Configurer PWM
* Checker fichier tsc.c nom des bits !!!
* XF\_decrementQueueTimer() : changer -=1 par -=TICK\_INT