À faire :

* Configurer un timer pour le XF
* Configurer PWM