À faire :

* Configurer un timer pour le XF
* Configurer PWM
* Checker fichier tsc.c nom des bits !!!